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ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ
	№ п/п
	Наименование
	Формат

	1
	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов
М 1:1000
	А3х7



Примечание: 
На основании п. 11 Постановления Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов» Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» включает в себя: 
чертеж красных линий; 
чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов; 
чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. 
Чертеж красных линий в состав данного раздела не включен, так как существующие и отменяемые красные линии в границах зон размещения линейного объекта отсутствуют, а новые красные линии не устанавливаются ввиду того, что проектом планировки территории не предусмотрено образование территорий общего пользования.
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения в состав данного раздела не включен, так как проектными решениями не предусматривается реконструкция линейных объектов в границах зоны планируемого размещения проектируемого линейного объекта.



Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов 


[bookmark: _Toc224587214][bookmark: _Toc226622476]Положение о размещении линейных объектов
1.1 [bookmark: _Toc224587215][bookmark: _Toc226622477]Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
[bookmark: _Hlk226475738]Наименование проектируемого линейного объекта: «Строительство колесно-роликового цеха для проведения средних и текущих ремонтов колёсных пар полувагонов». 
Назначение планируемых для размещения линейных объектов: сооружение железнодорожного пути необщего пользования. 

Проектные решения разрабатываются в соответствии с планом развития и модернизации собственных погрузочных мощностей филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ» для выполнения маневровых работ. Проектной документацией предусмотрена реконструкция железнодорожной станции Угольная-2.
Проектом предусмотрено строительство:
железнодорожных путей для выполнения маневровых работ, обеспечивающих возможность устройства звеносборочной базы (сборка звеньев железнодорожного пути из негорючих материалов) и ремонта грузовых полувагонов;
зданий и сооружений, обеспечивающих возможность: ремонта грузовых полувагонов с годовой программой 10800 ваг/год (ТР-1 – 450 ваг/мес.; ТР-2 – 450 ваг/мес.); ремонта колесных пар с годовой программой 24912 пар/год: текущий ремонт РУ-1Ш – 4692 к. пар/год, РВ-2Ш – 13944к. пар/год; среднего ремонта РУ-1Ш – 2784 к. пар/год, РВ-2Ш – 3492 к. пар/год.
Режим работы проектируемого объекта составляет: 365 рабочих дней в году; 2 смены по 12 часов.
Проектом предусмотрено выделение 3-х этапов строительства:
Этап (очередь строительства) № 1 включает в себя приемоотправочные железнодорожные пути № 20, 22, 24, 26, 28, пути к зданию депо № 40, 42, выставочные № 44, 46, вытяжной путь 50, отстойный путь № 90 и соединительный путь № II;
Этап (очередь строительства) № 2 включает в себя:
· ремонтные железнодорожные пути № 30, 32, соединительный путь №34 и съезд;
· участок текущего отцепочного ремонта грузовых полувагонов с козловым краном;
· модульная компрессорная станция;
· маневровая лебедка с защитным сооружением;
· вагоноремонтная машина;
Этап (очередь строительства) № 3 включает в себя:
· здание колёсно-роликового цеха с пристроенным административно-бытовым комбинатом;
· модульное вспомогательное здание участка текущего отцепочного ремонта грузовых полувагонов;
· блочно-модульная котельная;
· склад угля;
· аккумулирующая емкость для поверхностных стоков;
· противопожарная насосная станция (ППНС) с двумя резервуарами;
· накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков.
Проектируемые железнодорожные пути согласно таблице 5.1 пункта 5.2.7 СП 37.13330.2012 относятся к III-п2. Грузооборот на реконструируемой части станции 
Угольная-2 не имеет выраженного характера, ввиду того что все приемоотправочные и прочие пути предназначены для отстоя порожних составов и предназначены для осевой нагрузки до 
265 кН. Вид тяги по данным путям – тепловозная. Тип маневровых локомотивов – ТГМ6, ТЭМ7. Тип вагонов – четырехосные полувагоны. Проектируемые железнодорожные пути предназначены для приема, отправки, ремонта и отстоя грузовых вагонов.
Пассажирские и грузовые перевозки по проектируемым ж. д. путям не предусмотрены и не планируются.
Сведения о проектной мощности линейного объекта приведены в таблице 2.1.
[bookmark: _Ref96930772]Таблица 2.1 - Сведения о проектной мощности линейного объекта
	Наименование характеристики
	Единица измерения
	Количество

	Вид используемой тяги
	-
	Тепловозная ТГМ6, ТЭМ7

	Скорость движения по проектируемым путям
	км/ч
	До 25

	Режим работы предприятия
	
	2 смены по 12 часов Круглогодичный



Ведомость проектируемых путей приведена в таблице 2.2.
Таблица 2.2 - Ведомость проектируемых путей
	Номер пути
	Наименование пути
	Граница пути
	Длина пути, м
	Тип рельса

	
	
	от
	через
	до
	полная
	

	1 этап

	II
	соединительный
	29
	79
	7
	422,08
	Р-65

	90
	отстойный
	90
	 
	УП
	179,61
	Р-65

	40
	деповской
	88
	 
	УП
	310,46
	Р-65

	42
	деповской
	82
	88
	УП
	413,83
	Р-65

	44
	выставочный
	86
	 
	97
	515,55
	Р-65

	46
	выставочный
	62
	66, 82, 86, 37, 87, 83
	41
	1103,68
	Р-65

	28
	приемоотправочный
	68
	78, 84, 95, 93, 85, 53
	41
	932,31
	Р-65

	26
	приемоотправочный
	84
	 
	95
	636,72
	Р-65

	24
	приемоотправочный
	78
	 
	93
	738,24
	Р-65

	22
	приемоотправочный
	76
	 
	85
	778,92
	Р-65

	20
	приемоотправочный
	64
	68, 76, 81
	53
	935,74
	Р-65

	50
	вытяжной
	УП
	 
	60
	341,09
	Р-65

	2 этап

	30
	ремонтный
	66
	70,89
	87
	840,4
	Р-65

	32
	ремонтный
	70
	 
	89
	645,12
	Р-65

	87-83
	съезд
	87
	 
	83
	70,78
	Р-65

	34
	соединительный
	83
	 
	79
	214,51
	Р-65

	Длина путей принята от центров граничащих стрелочных переводов или путевых упоров.



Модульная компрессорная станция уровень ответственности – II (пониженный). Степень огнестойкости – IV. Категория по взрывопожарной опасности – В3. Класс конструктивной пожарной опасности – С1. Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – нет. 
Компрессорная представляет собой блок-контейнер полной заводской готовности, поставляется на площадку в полной готовности. Размеры компрессорной: ширина 2380, длинна 4000, высота 2500 до самой высокой точки кровли.

Здание колесно-роликового цеха с пристроенным административно-бытовым комбинатом – новое строительство. Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.1 с пристройкой классом функциональной пожарной опасности Ф4.3. Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности здания – В. Степень огнестойкости здания – III. Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
Здание колесно-роликового цеха с пристроенным административно-бытовым комбинатом в плане прямоугольной формы. Объект капитального строительства представляет собой одноэтажное здание с двухэтажной пристройкой административно-бытового комбината. Размер в осях 1-26 составляет 145,5 метров; в осях А-Г составляет 17,2 метра.  
Административно-бытовой комбинат запроектирован в осях 1-6 и А-Г, является пристройкой к зданию колесно-роликового цеха. Между административно-бытовым комплексом и колесно-роликовым цехом предусматривается противопожарная стена 1 типа.

Модульное вспомогательное здание участка текущего отцепочного ремонта грузовых полувагонов. Степень огнестойкости – IV. Класс конструктивной пожарной опасности – С0. По функциональной пожарной опасности – Ф5.1. 
Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – в соответствии с заданием на проектирование, технологическими требованиями и противопожарными нормами, запроектировано здание вспомогательного участка отцепного ремонта грузовых полувагонов. Проектируемый объект разработан по индивидуальному проекту. 
Здание представляет собой одноэтажное прямоугольное здание модульного типа без подвала и техподполья, с размерами в плане (в осях) 8,00×33,00 м. Высота здания до низа несущих конструкций составляет 4,00 м. Высота здания до конька составляет 4,27 м.

Блочно-модульная котельная представляет собой автоматическую угольную блочно- модульную котельную Термобот 3х800 кВт. Сооружение полной заводской готовности. Габариты котельной 8,150х11,0х2,96. 
Уровень ответственности – III (пониженный). Степень огнестойкости – III. Категория по взрывопожарной опасности – Г. Класс конструктивной пожарной опасности – С1. Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – нет.

Склад угля холодный, не отапливаемый. Степень огнестойкости – IV. Класс конструктивной пожарной опасности – С1. Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – нет. 
Склад угля представляет собой здание сложной прямоугольной формы, форма плана представлена в виде двух прямоугольников разных размеров. Габариты склада по осям А-В – 12 м, в осях 1-2 – 12 м; в осях 2-3 – 6 м, в осях Б-В – 6 м. Данный склад запроектирован из металлоконструкций с обшивкой профилированным листом. Профлистом обшиваются фасады А-В; 1-3, А-В. Фасад 3-1 профилированным листом не обшивается. Кровля двухскатная, с неорганизованным водостоком.

Также проектными решениями предусматривается организация нескольких видов связи, оборудование железнодорожной автоматики и телемеханики, устройства воздухоснабжения, а также системы водоснабжения и водоотведения. Более подробное описание и основные характеристики проектируемых объектов представлены в соответствующих разделах проектной документации, выполненной ООО «ПК «СИМП» в 2026 г.

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, в границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют, ввиду чего наименование, основные характеристики и назначение таких объектов в данном разделе не приведены.
1.2 [bookmark: _Toc224587216][bookmark: _Toc226622478]Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов
Границы зон планируемого размещения линейных объектов по проекту «Строительство колесно-роликового цеха для проведения средних и текущих ремонтов колёсных пар полувагонов» расположены на территории Рыбинского муниципального округа Красноярского края.
1.3 [bookmark: _Toc224587217][bookmark: _Toc226622479]Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
Настоящим проектом планировки территории предусмотрено образование нового элемента планировочной структуры, границы которого совпадают с границами зон планируемого размещения проектируемых линейных объектов. Каталог координат границ зон планируемого размещения линейных объектов представлен в системе координат МСК-168 в Таблице 2.3.
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[bookmark: _Ref214403187][bookmark: _Ref214403175][bookmark: _Hlk226475514]Таблица 2.3 – Перечень координат характерных точек границ
	Основная часть проекта планировки территории
	Проект планировки территории

	
	2



	[bookmark: _Hlk226475500]Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м

	
	Х
	У

	1
	692899,40
	36005,60

	2
	692917,76
	36023,49

	3
	692934,39
	36039,49

	4
	692942,42
	36048,18

	5
	692949,79
	36057,73

	6
	692960,83
	36075,28

	7
	692968,19
	36090,01

	8
	692972,60
	36101,96

	9
	692977,06
	36117,55

	10
	692980,12
	36137,16

	11
	692980,31
	36155,94

	12
	692978,33
	36176,81

	13
	692963,14
	36269,44

	14
	692958,35
	36286,60

	15
	692954,87
	36297,22

	16
	692959,04
	36299,25

	17
	692946,86
	36323,40

	18
	692912,24
	36392,02

	19
	692897,95
	36413,94

	20
	692888,77
	36427,34

	21
	692828,84
	36510,60

	22
	692807,08
	36543,58

	23
	692786,26
	36578,31

	24
	692767,56
	36613,77

	25
	692751,41
	36649,02

	26
	692680,72
	36818,34

	27
	692609,89
	36988,15

	28
	692602,27
	37007,35

	29
	692595,31
	37026,81

	30
	692589,04
	37046,49

	31
	692583,45
	37066,38

	32
	692575,67
	37099,91

	33
	692559,73
	37179,50

	34
	692562,52
	37180,59

	35
	692554,01
	37207,23

	36
	692546,73
	37243,38

	37
	692542,76
	37286,96

	38
	692536,50
	37354,43

	39
	692532,70
	37376,90

	40
	692529,68
	37376,68

	41
	692522,25
	37398,80

	42
	692492,82
	37470,95

	43
	692467,69
	37533,02

	44
	692461,97
	37546,10

	45
	692457,65
	37555,65

	46
	692452,37
	37566,59

	47
	692447,17
	37577,68

	48
	692440,98
	37587,82

	49
	692434,14
	37597,28

	50
	692426,45
	37607,10

	51
	692418,59
	37617,11

	52
	692341,48
	37706,60

	53
	692324,65
	37723,08

	54
	692325,61
	37725,31

	55
	692311,55
	37740,40

	56
	692298,76
	37751,91

	57
	692294,68
	37747,50

	58
	692304,93
	37734,43

	59
	692323,03
	37714,57

	60
	692334,81
	37701,03

	61
	692411,03
	37610,99

	62
	692422,50
	37596,84

	63
	692432,29
	37582,96

	64
	692434,52
	37579,54

	65
	692441,99
	37567,33

	66
	692448,82
	37554,35

	67
	692455,20
	37541,28

	68
	692460,72
	37527,97

	69
	692468,94
	37507,59

	70
	692484,83
	37468,11

	71
	692507,42
	37406,30

	72
	692523,27
	37320,91

	73
	692530,09
	37234,05

	74
	692528,69
	37199,63

	75
	692518,87
	37122,35

	76
	692516,14
	37100,92

	77
	692511,99
	37073,48

	78
	692504,80
	37035,24

	79
	692500,64
	37013,71

	80
	692497,76
	36993,80

	81
	692502,72
	36947,91

	82
	692511,91
	36864,02

	83
	692541,09
	36755,25

	84
	692553,18
	36726,49

	85
	692595,87
	36624,94

	86
	692608,44
	36608,41

	87
	692662,91
	36552,07

	88
	692698,83
	36518,77

	89
	692737,37
	36489,58

	90
	692791,08
	36457,54

	91
	692828,90
	36436,40

	92
	692870,02
	36404,28

	93
	692888,73
	36384,67

	94
	692899,18
	36372,86

	95
	692913,70
	36352,03

	96
	692921,04
	36340,49

	97
	692932,83
	36318,35

	98
	692939,77
	36299,72

	99
	692944,36
	36283,85

	100
	692947,92
	36266,79

	101
	692962,93
	36173,67

	102
	692963,98
	36139,25

	103
	692960,87
	36122,01

	104
	692955,67
	36105,76

	105
	692947,86
	36089,06

	106
	692942,52
	36080,12

	107
	692927,54
	36055,00

	108
	692889,33
	36015,71

	1
	692899,40
	36005,60



1.4 [bookmark: _Toc224587218][bookmark: _Toc226622480]Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
Проектными решениями не предусматривается переустройство линейных объектов из зон планируемого размещения линейного объекта. В связи с этим перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения из зоны планируемого размещения линейного объекта в данном разделе не приведен.
1.5 [bookmark: _Toc224587219][bookmark: _Toc226622481]Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения
В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования город Бородино, утвержденных решением Бородинского городского Совета депутатов от 24.12.2007 г. № 19-366р, объект капитального строительства, входящий в состав линейного объекта в границах зоны его планируемого размещения, а именно здание колесно-роликового цеха с пристроенным административно-бытовым комбинатом, расположен в территориальной зоне рекреационного назначения природного ландшафта (Р4).
Проектируемое здание колесно-роликового цеха с пристроенным административно-бытовым комбинатом является неотъемлемой частью инфраструктуры проектируемого линейного объекта. Границы зон планируемого размещения объекта капитального строительства полностью расположены в границах зоны планируемого размещения линейного объекта «Строительство колесно-роликового цеха для проведения средних и текущих ремонтов колёсных пар полувагонов», таким образом проектируемый объект капитального строительства будет расположен на земельном участке, предназначенном для размещения линейных объектов.
Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса РФ, действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 
С учетом всего вышеизложенного для проектируемого объекта капитального строительства:
предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов – не определяются; 
максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны – не определяется;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов – не определяются; 
требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения – не определяются.
1.6 [bookmark: _Toc224587220][bookmark: _Toc226622482]Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
На основании топографического плана, полученного в результате инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО «ПК «СИМП», а также на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости, границы зоны планируемого размещения линейных объектов пересекают объекты электроснабжения, железнодорожные пути, сети водоснабжения, сети водоотведения. 
На стадии архитектурно-строительного проектирования, при выявлении воздействия на конструкции существующих объектов капитального строительства необходимо предусмотреть мероприятия по их защите. 
Таким образом проектирование линейного объекта необходимо осуществлять с учетом требований, описанных в СП 227.1326000.2014 «Пересечения железнодорожных линий с линиями транспорта и инженерными сетями», в Постановлении Правительства РФ от 12 октября 2006 г. № 611 «Правила установления и использования полос отвода железных дорог», в Постановлении Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», в СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
В границах проектируемой территории отсутствуют строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории объекты, а также объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, ввиду этого необходимость осуществлять мероприятия по их защите отсутствуют.
1.7 [bookmark: _Toc224587221][bookmark: _Toc226622483]Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), на территории Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для историко-культурного наследия нашей страны и мирового культурного наследия в целом.
Согласно письму Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края № ОКН-20260212-36716045633-3 от 12.02.2026 г. на участке реализации проектных решений по объекту «Строительство колесно-роликового цеха для проведения средних и текущих ремонтов колёсных пар полувагонов» отсутствуют объекты культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения (в том числе включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации), выявленные объекты культурного (в том числе археологического) наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного (в том числе археологического) наследия.
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны и вне защитных зон объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объекта культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, хозяйственные и иные виды работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия. Исполнитель работ в течении трех рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия.
1.8 [bookmark: _Toc224587222][bookmark: _Toc226622484]Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
С целью предотвращения и минимизации возможного ущерба окружающей среде рекомендуется выполнение следующих инженерно-технических, технологических и организационных мероприятий:
В период строительства: 
соблюдение границ земельных участков, отведенных под строительство; 
соблюдение мероприятий по безопасному ведению работ; 
своевременное проведение технических осмотров и обслуживания автотранспорта и строительной техники; 
осуществление заправки техники ГСМ на специально оборудованных площадках; 
мойка колес и кузова автотранспорта на выезде с площадки строительства; 
осуществление движения транспорта только по существующим автомобильным дорогам и временным проездам; 
недопущение захламления зоны строительства мусором и другими материалами, а также загрязнения ее горюче-смазочными материалами; 
исключение открытого хранения и перевозки пылящих материалов без надлежащих защитных материалов; 
вывоз и утилизация отходов на специализированные полигоны.
В период эксплуатации: 
разработка мероприятий для своевременного обнаружения и локализации аварийных ситуаций; 
проведение профилактических осмотров и ремонтно-восстановительных работ эксплуатирующими организациями; 
эксплуатация объектов в соответствии с технологическими регламентами и правилами охраны окружающей среды.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
Минимизация вредных выбросов может проводиться за счет: 
контроль качества строительно-монтажных работ с целью предотвращения аварийных ситуаций в дальнейшем; 
более совершенное аппаратурное оформление технологических процессов, разработанное с учетом требований экологии; 
комплексная автоматизация технологических и вспомогательных процессов, обеспечивающая надежную эксплуатацию проектируемых объектов; 
системы контроля степени загрязнения окружающей среды; 
системы противоаварийной защиты процесса и оборудования; 
технических и профилактических работ по регулированию топливной аппаратуры и системы зажигания двигателей машин для обеспечения содержания оксида углерода в пределах установленных норм; 
сокращения холостых пробегов и работы двигателей без нагрузок; 
исключения проливов нефтепродуктов; 
максимально возможного сокращения совместной работы двигателей внутреннего сгорания используемой спец. техники; 
в теплый и сухой период для уменьшения выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта и специализированной техники, рекомендуется предусмотреть орошение водой строительных площадок, мест погрузки и перегрузки горной массы и технологических дорог. 
Согласно ГОСТ Р 58577-2019, предприятия должны организовать систему контроля за соблюдением ПДВ, утвержденную в установленном порядке.
Мероприятия по охране земельных ресурсов
Для снижения негативного воздействия на почвенный покров и на окружающую среду в целом должны быть предусмотрены следующие мероприятия: 
максимальное использование площади земель без привлечения дополнительных новых территорий; 
рациональное размещение объекта в пределах землеотвода; 
использование исправной техники при отсутствии на ней подтеков масла и топлива, а также очищенных от наружной смазки используемых устройств и механизмов; 
запрет разжигания в полосе отвода огня и размещения открытых или закрытых источников огня; 
организация места для временного хранения строительных материалов; 
оснащение площадки работ контейнерами для отходов; 
подъезд автотехники и подвоз оборудования и вспомогательных материалов должны осуществляться по существующим автомобильным дорогам или с минимальным количеством новых путей сообщения; 
ведение производственного почвенного мониторинга; 
проведение работ по восстановлению нарушенных территорий, рекультивация земель после завершения эксплуатации объекта.
Мероприятия по охране растительного и животного мира
В целях предотвращения деградации и гибели растительного и животного мира в результате строительства и эксплуатации объекта предлагается комплекс мероприятий: 
проведение строительных работ в соответствии с проектными решениями с соблюдением природоохранных норм и требований; 
максимально возможное сохранение существующей растительности; 
ведение работ строго в отведенных границах во избежание сверхнормативного изъятия земельных участков; 
выполнение работ по рекультивации нарушенных территорий после завершения строительства;
недопущение выжигания растительности; 
недопущения захламления территории мусором; 
обеспечение контроля за сохранностью звукоизоляции двигателей строительной и транспортной техники, своевременная регулировка механизмов, устранение люфтов и других неисправностей для снижения уровня шума работающих машин; 
ограждение разрытых траншей, котлованов для предотвращения случайного попадания животных; 
ограничение перемещения транспорта утвержденной схемой передвижения на территории производства работ; 
промышленные процессы должны осуществляться на производственных площадках, имеющих специальные ограждения; 
запрещение хранения и применения химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других, опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания; 
запрещение расчистки просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.
Геологическая среда 
Для уменьшения отрицательного воздействия на геологическую среду рекомендуются следующие мероприятия: 
применение водопропускных сооружений на участках потенциального подтопления территории; 
осуществление комплекса противоэрозионных мероприятий (посев многолетних трав на участках проявления склоновых экзогенных процессов, берегоукрепление потенциальных эрозионных участков в местах пересечения трассой водных объектов); 
комплекс мероприятий организационного, технологического и технического характера на этапах строительства и эксплуатации; 
мониторинговые наблюдения.

Ландшафты 
Для уменьшения отрицательного воздействия на ландшафты рекомендуются следующие мероприятия: 
противоэрозионные мероприятия; 
осуществление рекультивационных (восстановительных) мероприятий (включая технический и биологический этапы) после окончания строительства; 
мониторинговые наблюдения.
Социально-экономическая сфера 
Для уменьшения отрицательного воздействия на социально-экономическую сферу рекомендуются следующие мероприятия: 
снижение нагрузки на местную инфраструктуру; 
повышение качества питьевой воды; 
обработка и утилизация отходов производства; 
усовершенствование инфраструктуры. 
Физические факторы 
Для снижения воздействия физических факторов рекомендуются следующие мероприятия: 
выполнение строительных работ строго в границах отведенных площадок; 
использование только исправного автотранспорта и строительной техники с допустимыми показателями уровней шума; 
установление глушителей и шумоизоляции на машинах и механизмах с целью сведения шума к приемлемому уровню; 
мониторинговые наблюдения.
1.9 [bookmark: _Toc224587223][bookmark: _Toc226622485]Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
[bookmark: _Toc57323750]Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (по ГОСТ Р 22.0.02).
Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.
[bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK82]Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера могут являться:
некачественное строительство;
обрушение и повреждение сооружений и установок;
механические повреждения;
отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.) и др.
Проектные решения по инженерно-техническим мероприятиям предупреждения ЧС техногенного и природного характера должны быть разработаны с учетом:
возможных аварий на строящемся объекте;
возможных аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях;
проявления опасных природных процессов.
Мероприятия по подготовке к защите проводятся заблаговременно с учетом возможных опасностей и угроз. Они планируются и осуществляются дифференцированно, с учетом особенностей расположения объектов, природно-климатических и других местных условий. Объемы, содержание и сроки проведения этих мероприятий определяются на основании прогнозов природной и техногенной опасности на соответствующих территориях, исходя из принципа разумной достаточности, с учетом экономических возможностей по их подготовке и реализации. Как правило, они осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых возможна или возникла чрезвычайная ситуация.
Важным мероприятием по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является своевременное оповещение и информирование людей о возникновении или угрозе возникновения какой–либо опасности. Под оповещением понимается доведение в сжатые сроки заранее установленных сигналов, распоряжений и информации относительно возникающих угроз и порядка поведения в этих условиях.
Решение на использование систем оповещения ГО принимает соответствующий руководитель. Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативными дежурными службами органов, осуществляющих управление гражданской обороной, вне всякой очереди, с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения. Оперативные дежурные службы органов, осуществляющих управление гражданской обороной, получив сигналы (распоряжения) или информацию оповещения, подтверждают их получение и немедленно доводят полученный сигнал (распоряжение) до подчиненных органов управления и населения с последующим докладом соответствующему руководителю. Вывод населения в этом случае может осуществляться при малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов чрезвычайной ситуации.

[bookmark: _Toc501730515][bookmark: _Toc57323751]Мероприятия по гражданской обороне
Гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Основной целью отнесения объекта к категории по гражданской обороне является сохранение объекта и защита персонала от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, путем заблаговременной разработки и реализации мероприятий по гражданской обороне.
Проектируемый линейный объект не является категорированным по ГО объектом.

[bookmark: _Toc57323752]Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
В соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя:
систему предотвращения пожара;
систему противопожарной защиты;
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
Система предотвращения пожара
Система предотвращения пожаров должна обеспечить исключение условий возникновения пожаров.
Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением следующих условий образования горючей среды и исключением условий образования в горючей среде источников зажигания.
На проектируемом объекте исключение условий образования горючей среды и условий образования источников зажигания достигается следующими организационными, техническими и технологическими мероприятиями: 
размещение объектов на удалении от потенциальных источников пожарной опасности;
использованием наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов;
применением быстродействующих средств защитного отключения электроустановок.
Система противопожарной защиты
Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение его последствий. 
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и тушением пожара. 
Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. 
Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
В соответствие с ГОСТ 12.1.004-91 к комплексу организационно-технических мероприятий относятся:
организация пожарной охраны, организация ведомственных служб пожарной безопасности в соответствии законодательства Российской Федерации;
паспортизация веществ, материалов, изделий, технологических процессов, зданий и сооружений объекта в части обеспечения пожарной безопасности;
организация обучения работающих правилам пожарной безопасности на производстве;
разработка и реализация инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;
изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;
разработка мероприятий по действиям администрации, рабочих и служащих на случай возникновения пожара и организация эвакуации людей;
обеспеченность основными видами и количеством пожарной техники.
При строительстве и вводе объекта в эксплуатацию необходимо организовать:
обучение работающих правилам пожарной безопасности;
разработать и реализовать инструкции о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;
изготавливать и применять средства наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;
организовывать порядок хранения пожароопасных веществ и материалов.
[bookmark: _Toc57323753]Подготовка персонала в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
Важным фактором, влияющим на результативность защитных мероприятий, является подготовка персонала в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
Под ней понимается целенаправленная деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, направленная на овладение всеми группами населения знаниями и практическими навыками по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в рамках единой системы подготовки населения. Оно является обязательным и проводится в учебных заведениях МЧС России, в учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, на курсах гражданской обороны муниципальных образований, по месту работы, учебы и проживания граждан.
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